Техническая спецификация

Услуга: Замена прибора учета тепловой энергии 

Тепловычислитель ВКТ 7-02 – 1 штука
Дополнительный элемент питания для расходомеров – 1 штука
1. обследование существующего узла учета тепловой энергии;
2. демонтаж вышедшего из строя (или устаревшего) прибора учета тепловой энергии и сопутствующих элементов;
3. поставка и монтаж нового тепловычислителя, датчиков температуры, преобразователей расхода и давления (при необходимости);
4. монтаж соединительных кабелей и комплектующих;
5. настройка, программирование и пусконаладка оборудования;
6. проверка работоспособности узла учета;
7. оформление технической документации (дополнение к рабочему проекту на установку СТУ (подписанный и утвержденный в ТОО «Теплотранзит Караганда»);
8. подготовка узла учета к опломбированию и вводу в эксплуатацию.
Требования к оборудованию:
9. прибор учета тепловой энергии должен быть новым, не бывшим в эксплуатации;
10. наличие сертификатов соответствия и утверждения типа средств измерений;
11. гарантийный срок не менее 12 месяцев.
Требования к выполнению работ:
12. работы должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением требований техники безопасности;
13. применяемые материалы и комплектующие должны соответствовать действующим нормам и стандартам Республики Казахстан;
14. после завершения работ подрядчик обязан предоставить исполнительную документацию, паспорта на оборудование, гарантийные документы и акт выполненных работ.
Гарантийные обязательства:
Подрядчик обеспечивает гарантийное обслуживание выполненных работ и установленного оборудования в течение не менее 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.


Техникалық сипаттама

Қызмет: жылу энергиясын есептеу құралын ауыстыру 

Жылу есептегіш ВКТ 7-02-1 дана
Шығын өлшегіштерге арналған қосымша қуат көзі-1 дана
1.	қолданыстағы жылу энергиясын есепке алу торабын тексеру;
2.	істен шыққан (немесе ескірген) жылу энергиясын есепке алу аспабын және ілеспе элементтерді бөлшектеу;
3.	жаңа жылу есептегішті, температура датчиктерін, ағын мен қысым түрлендіргіштерін жеткізу және монтаждау (қажет болған жағдайда);
4.	қосқыш кабельдер мен компоненттерді монтаждау;
5.	Жабдықты баптау, бағдарламалау және іске қосу;
6.	есеп торабының жұмысын тексеру;
7.	техникалық құжаттаманы ресімдеу (СТУ орнатуға арналған жұмыс жобасына қосымша ("Теплотранзит Қарағанды"ЖШС-де қол қойылған және бекітілген);
8.	есепке алу торабын пломбалауға және пайдалануға беруге дайындау.
Жабдыққа қойылатын талаптар:
9.	жылу энергиясын есепке алу құралы жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
10.	сәйкестік сертификаттарының болуы және өлшеу құралдарының түрін бекіту;
11.	кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар:
12.	жұмыстарды қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, білікті қызметкерлер орындауы керек;
13.	қолданылатын материалдар мен жинақтауыштар Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормалары мен стандарттарына сәйкес келуге тиіс;
14.	жұмыстар аяқталғаннан кейін мердігер атқарушылық құжаттаманы, жабдыққа паспорттарды, кепілдік құжаттарды және орындалған жұмыстар актісін ұсынуға міндетті.
Кепілдік міндеттемелері:
Мердігер орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай ішінде орындалған жұмыстарға және орнатылған жабдыққа кепілдік қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді.
