			
Қызмет көрсету бойынша Техникалық спецификация "корпустың түрлі көлемімен ОП (поршенді) өрт сөндіргіштерін қайта зарядтау.»
Жеткізуші саны жалпы 228 дана ОП-5 өрт сөндіргіштерін қайта зарядтауы тиіс
1. Өнім беруші Тапсырыс берушіге өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бойынша қызметтердің дұрыс орындалуына кепілдік береді. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау ҚР СТ – 1487-2006 талаптарына сәйкес өрт қауіпсіздігінің техникалық талаптары мен ережелерін сақтай отырып жүргізілуі тиіс.
2. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтағаннан кейінгі кепілдік мерзімі-2 жыл.
3. Өрт сөндіргіштердің техникалық жай-күйіне диагностика жүргізу, қажет болған жағдайда өнім берушінің есебінен қажетті бөлшектерді (манометр, тұтқа, шланг, чектер, пломбалар) ауыстыру жүргізу.
4. Өрт сөндіргіштер жұмыс жағдайында, таза, жинақталған, қайта зарядтау күні мен жарамдылық мерзімі көрсетілген, корпуста майысқан жерлер, сынықтар, терең сызаттар болмаған жағдайда қайтарылуы тиіс.
5. Қызметтерді орындау үшін шығару және қайта зарядталған өрт сөндіргіштерді жеткізу жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.
6. Қызмет көрсету мерзімі - шартты қазынашылық органдарында тіркеген сәттен бастап күнтізбелік 16 күн.
7. Техникалық ақаулы өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау мүмкін болмаған кезде Тараптар жарамсыз өрт сөндіргіштерді ақауларын көрсете отырып, жарамсыз деп тану актісін жасайды.
8. Жүргізілген тексерулер мен сынақтардың нәтижелері өрт сөндіргіштің биркасында, оның паспортында тіркеледі

Қызмет көрсету орны: Ақмола облысы, Көкшетау қаласы,                              Б. Момышұлы көшесі 174 , Ақмола облысы бойынша ҚАЖ Департаменті.












Техническая спецификация по оказанию услуг «перезарядка огнетушителей ОП (поршковые) с разными объемами корпуса» 
Поставщик должен произвести перезарядку огнетушителей-17 штук, из них  ОП-5 в количестве 228 штук
1. Поставщик гарантирует Заказчику правильность выполнения услуг по перезарядке огнетушителей. Перезарядка огнетушителей должна быть произведена с соблюдением технических требований и Правил пожарной безопасности в соответствии с требованиями СТ РК – 1487-2006.
2. Гарантийный срок эксплуатации после перезарядки огнетушителей 2 года.
3. Провести диагностику технического состояния огнетушителей, при необходимости произвести замену необходимых деталей (манометра, рукоятки, шланга, чеки, пломбы) за счет поставщика.
4. Огнетушители должны быть возвращены в рабочем состоянии, чистыми, укомплектованными, с указанием даты перезаряки и срока годности, без наличия вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе. 
5. Вывоз для выполнения услуг и доставка перезаряженных огнетушителей осуществляется за счет поставщика. 
6. Срок оказание услуги – 16 календарных дней с момента регистрации договора в органах Казначейства. 
7. При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей сторонами составляется акт выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей.
8. Результаты проведенных проверок и испытаний фиксируется на бирке огнетушителя, в его паспорте.

Место оказания услуг: Акмолинская область, г.Кокшетау,                                  ул. Б. Момышулы 174, Департамент уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области

