

     Техническая спецификация 
Установка  электрического  счетчика (трехфазный однотарифный, электронный  Номинальное напряжение — Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN 3*320/400V 5 (7.5)A 50Hz, с модемом и трансформаторов тока Тип Т-0,66 УЗ №306913, 300/5А
	Прибор учета электроэнергии. В стоимость прибора учета должна быть включена сопутствующая услуга по монтажу, демонтажу , наложению пломб. Все материалы запасные части, оборудование, все расходы, связанные с обслуживанием, за счет поставщика.
* Монтаж ввода из четырех проводов
* Установка нового счетчика электроэнергии - 1 шт
* Установка новых трансформаторов тока 300/5А- 3шт
Требования безопасности:
1.Перед использованием необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией счетчика.
2.Все работы, связанные с демонтажем и монтажом счетчика, должны производиться при отключенной сети.
3.При производстве работ по монтажу счетчика должны соблюдаться "правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".
4. При замене и установке устройства учета электрической энергии обязательно наличие профильных (обученных) специалистов и специалистов специальной категории по электросистеме;
5.Заказчик должен быть уведомлен за 1 день до окончания работ.
6. Поставщик обязуется за собственный счет приобрести, доставить и установить, следующее новое, ранее не использованное оборудование:
1. Счетчик электрической энергии (новый) — 1 шт.
2. Трансформаторы тока 300/5А (новые) — 3 шт

Техникалық сипаттама 
Электр есептегішті орнату (үш фазалы бір тарифті, электронды номиналды кернеу-Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN 3*320/400V 5 (7.5) a 50Hz, Модеммен және Ток трансформаторларымен Т-0,66 УЗ № 306913, 300 / 5А
	Электр энергиясын есептеу құралы. Есепке алу құралының құнына пломбаларды монтаждау, бөлшектеу , салу жөніндегі ілеспе қызмет енгізілуі тиіс. Барлық материалдар қосалқы бөлшектер, жабдықтар, жеткізушінің есебінен қызмет көрсетуге байланысты барлық шығындар.
* Төрт сымды кірісті орнату
* Жаңа электр есептегішін орнату-1 дана
* 300/5А - 3 дана жаңа ток трансформаторларын орнату
Қауіпсіздік талаптары:
1.Қолданар алдында есептегіштің пайдалану құжаттамасымен танысу қажет.
2.Есептегішті бөлшектеуге және орнатуға байланысты барлық жұмыстар желі ажыратылған кезде жүргізілуі керек.
3.Есептегішті монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде "тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелері" және "тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелері"сақталуы керек.
4. Электр энергиясын есепке алу құрылғысын ауыстыру және орнату кезінде электрожүйе бойынша бейінді (оқытылған) мамандар мен арнайы санаттағы мамандардың болуы міндетті;
5.Тапсырыс берушіге жұмыс аяқталғанға дейін 1 күн бұрын хабарлануы тиіс.
6. Жеткізуші өз есебінен келесі жаңа, бұрын пайдаланылмаған жабдықты сатып алуға, жеткізуге және орнатуға міндеттенеді:
1.	Электр энергиясын есептегіш (жаңа) - 1 дана.
2.	300/5А ток трансформаторлары (жаңа) - 3 дана



